<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FTDI-SER-6">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FTDI-SER-6">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="-CTS" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="TXD" direction="pas"/>
<pin name="RXD" direction="pas"/>
<pin name="-RTS" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FTDI-SER-6">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FTDI-SER-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FTDI-SER-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-CTS" pad="-CTS"/>
<connect gate="G$1" pin="-RTS" pad="-RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
